ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΦΙΣΑΣ ΜΕ ΤΑ 4 ΚΑΛΩΔΙΑ, ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΟΝΤΙ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ) ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ, ΤΟ ΚΟΒΟΥΜΕ.

ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΦΙΣΑ, ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ 5 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 5, 4 ΚΑΙ 3 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΛΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΤΑ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ) ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ, ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ 3.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΡΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΕΞΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ

**IN THE REPLACING PROCESS (4 CABLE PLUG), IF YOU CANNOT CONNECT THE PLUG WITH THE BOARD, YOU BREAK THE PLASTIC INSIDE THE BOARD’S SOCKET**

**AT THE OLD PLUG (WHEN IT HAS 5 CABLES), ON THE ONE SIDE WE TO STICK CABLES NO. 5, 4 & 3 AND CONNECT THE WITH THE NEW PLUG (3 CABLES) IN THE SAME LINE AT NO.3**

**HAVING THE PINS TURNED TOWARDS YOUR SIDE AT THE END OF THE CABLES YOU HAVE TO TAKE THE RIGHT PINS**